{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Orçamento EM BRANCO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":3,"defined_names":341,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Orçamento EM BRANCO","index":0,"n_rows":119,"n_cols":10,"rows_kept":119,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[118,0,118,9],[0,0,1,2],[2,0,2,9],[114,0,114,2],[114,5,114,6],[114,7,114,9],[115,0,115,2],[115,5,115,6],[115,7,115,9],[0,4,0,5],[0,6,0,7],[0,8,0,9],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[116,0,116,2],[116,5,116,6],[116,7,116,9]]}
["LOGOMARCA DA LICITANTE",null,null,"Obra","Bancos",null,"B.D.I.",null,"Encargos Sociais"]
[null,null,null,"Construção de abrigo para quadro de comando de motores e infraestrutura de adução no Perímetro Irrigado Jacaré-Curituba."]
["Orçamento Sintético - EM BRANCO"]
["Item","Código","Banco","Descrição","Und","Quant.","Valor Unit","Valor Unit com BDI","Total","Peso (%)"]
[" 1 ",null,null,"ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO"]
[" 1.1 "," CODEVASF  178 ","Próprio","Administração local de obras de pequeno porte","un",1]
[" 2 ",null,null,"SERVIÇOS PRELIMINARES"]
[" 2.1 "," 00000003 ","Próprio","Mobilização de equipamentos e pessoal (pequenas obras)","un",1]
[" 2.2 "," CODEVASF  243 ","Próprio","Desmobilização de Obras de pequeno porte","und",1]
[" 2.3 "," 103689 ","SINAPI","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS","m²",2]
[" 2.4 "," 73948/016 ","SINAPI","LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)","m²",15.75]
[" 2.5 "," 74077/003 ","SINAPI","LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.","m²",14.96]
[" 2.6 "," 101114 ","SINAPI","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","m³",2.4]
[" 3 ",null,null,"FUNDAÇÃO"]
[" 3.1 "," 93358 ","SINAPI","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021","m³",5.5]
[" 3.2 "," 94962 ","SINAPI","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","m³",0.5]
[" 3.3 "," 95474 ","SINAPI","ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)","m³",2]
[" 3.4 "," 88628 ","SINAPI","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","m³",0.12]
[" 3.5 "," 4953 ","ORSE","Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização","m²",6]
[" 3.6 "," 93012 ","SINAPI","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",4.8]
[" 3.7 "," 73964/006 ","SINAPI","REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL","m³",3]
[" 4 ",null,null,"PISO"]
[" 4.1 "," 93205 ","SINAPI","CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016","M",10]
[" 4.2 "," 74104/001 ","SINAPI","CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO","UN",1]
[" 4.3 "," 77 ","ORSE","Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água","m³",0.84]
[" 4.4 "," 83534 ","SINAPI","LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO","m³",0.3]
[" 4.5 "," 72183 ","SINAPI","PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA","m²",6]
[" 4.6 "," 87620 ","SINAPI","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","m²",6]
[" 4.7 "," 72136 ","SINAPI","PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO","m²",6]
[" 5 ",null,null,"ALVENARIA"]
[" 5.1 "," 89292 ","SINAPI","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","m²",18.760000000000002]
[" 5.2 "," 93189 ","SINAPI","VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",2.2000000000000002]
[" 5.3 "," 93186 ","SINAPI","VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",3.4]
[" 5.4 "," 93196 ","SINAPI","CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M",3.4]
[" 5.5 "," 93205 ","SINAPI","CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016","M",10]
[" 5.6 "," 73674 ","SINAPI","ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A","m²",10]
[" 5.7 "," 103336 ","SINAPI","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","m²",2.88]
[" 6 ",null,null,"COBERTURA"]
[" 6.1 "," 4254 ","ORSE","Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.","m²",6]
[" 6.2 "," 5968 ","SINAPI","IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.","m²",6]
[" 6.3 "," 151 ","ORSE","Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09","m²",4.75]
[" 6.4 "," 94231 ","SINAPI","RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",14.54]
[" 6.5 "," 92565 ","SINAPI","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","m²",8.5500000000000007]
[" 6.6 "," 92541 ","SINAPI","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","m²",8.5500000000000007]
[" 6.7 "," 94201 ","SINAPI","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","m²",8.5500000000000007]
[" 7 ",null,null,"REVESTIMENTO"]
[" 7.1 "," 87879 ","SINAPI","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","m²",47.02]
[" 7.2 "," 87529 ","SINAPI","MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","m²",47.02]
[" 7.3 "," 84112 ","SINAPI","ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M","m²",6]
[" 7.4 "," 87886 ","SINAPI","CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","m²",6]
[" 7.5 "," 90406 ","SINAPI","MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","m²",6]
[" 8 ",null,null,"PINTURA"]
[" 8.1 "," 79498/001 ","SINAPI","PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO","m²",10.36]
[" 8.2 "," 4936 ","ORSE","Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador","m²",53.02]
[" 8.3 "," 88489 ","SINAPI","PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","m²",47.02]
[" 8.4 "," 88488 ","SINAPI","PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","m²",6]
[" 9 ",null,null,"CALÇADA"]
[" 9.1 "," 94275 ","SINAPI","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M",14]
[" 9.2 "," 94962 ","SINAPI","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","m³",0.88]
[" 9.3 "," 94992 ","SINAPI","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022","m²",17.5]
[" 10 ",null,null,"ESQUADRIAS"]
[" 10.1 "," CODEVASF  153 ","Próprio","Portão de ferro de abrir, 02 folhas, em tubo de aço galv.1 1/2\", chapa 1,2mm, inclusive dobradiças, ferrolho e pintura","m²",3.36]
[" 11 ",null,null,"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS"]
[" 11.1 "," 93358 ","SINAPI","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021","m³",4.5]
[" 11.2 "," 73964/006 ","SINAPI","REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL","m³",4.5]
[" 11.3 "," 97669 ","SINAPI","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",15]
[" 11.4 "," 93008 ","SINAPI","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",6]
[" 11.5 "," 93018 ","SINAPI","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",4]
[" 11.6 "," 74104/001 ","SINAPI","CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO","UN",2]
[" 11.7 "," 1705 ","ORSE","Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1","un",1]
[" 11.8 "," 5970 ","SINAPI","FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.","m²",6]
[" 11.9 "," 94963 ","SINAPI","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","m³",0.6]
[" 11.10 "," 11488 ","ORSE","Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura","m³",0.6]
[" 11.11 "," 104474 ","SINAPI","COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022","UN",4]
[" 11.12 "," 97608 ","SINAPI","LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN",3]
[" 11.13 "," 12368 ","ORSE","Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w","un",1]
[" 11.14 "," 104476 ","SINAPI","COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022","UN",1]
[" 11.15 "," 104749 ","SINAPI","CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",3]
[" 11.16 "," 3249 ","ORSE","Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3\" e h=6,0m, completo","un",1]
[" 11.17 "," CODEVASF  036 ","Próprio","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). ","UN",1]
[" 11.18 "," 101878 ","SINAPI","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",1]
[" 11.19 "," 93653 ","SINAPI","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",1]
[" 11.20 "," 93654 ","SINAPI","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",1]
[" 11.21 "," 8490 ","ORSE","Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA","un",1]
[" 11.22 "," 00039445 ","SINAPI","DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",1]
[" 11.23 "," 96977 ","SINAPI","CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M",20]
[" 11.24 "," 72251 ","SINAPI","CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",60]
[" 12 ",null,null,"IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA"]
[" 12.1 "," 93358 ","SINAPI","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021","m³",2.42]
[" 12.2 "," 83534 ","SINAPI","LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO","m³",0.18]
[" 12.3 "," 151 ","ORSE","Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09","m²",3.52]
[" 12.4 "," 87529 ","SINAPI","MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","m²",7.04]
[" 12.5 "," 11573 ","ORSE","Tampa de inspeção em chapa metálica de 1/4\", inclusive tratamento e pintura em esmalte","m²",1.84]
[" 12.6 "," 5970 ","SINAPI","FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.","m²",10]
[" 12.7 "," 94963 ","SINAPI","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","m³",2.4300000000000002]
[" 12.8 "," 11488 ","ORSE","Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura","m³",2.4300000000000002]
[" 12.9 "," 92916 ","SINAPI","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",36.75]
[" 12.10 "," 90106 ","SINAPI","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","m³",220.68]
[" 12.11 "," 101618 ","SINAPI","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","m³",18]
[" 12.12 "," 97136 ","SINAPI","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",180]
[" 12.13 "," 93379 ","SINAPI","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023","m³",222.95]
[" 12.14 "," 103126 ","SINAPI","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",1]
[" 12.15 "," 103110 ","SINAPI","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",6]
[" 12.16 "," 5925 ","ORSE","Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN  300mm","un",1]
[" 12.17 "," 6054 ","ORSE","Assentamento de válvula de retenção em ferro fundido, diam. =  200mm a 300mm","un",1]
[" 12.18 "," 6041 ","ORSE","Assentamento de válvula borboleta em ferro fundido com flanges, diam. =  200mm a 300mm","un",2]
[" 12.19 "," 5412 ","ORSE","Fornecimento de luva de correr de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. =  300mm","un",2]
[" 12.20 "," 5633 ","ORSE","Fornecimento de extremidade em ferro fundido, ponta para junta elástica, mecânica ou travada interna / flange pn 10, diam. =  300mm","un",1]
[" 12.21 "," 5485 ","ORSE","Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =  300mm","un",1]
[" 12.22 "," 4159 ","ORSE","Redução ponta e bolsa, junta elástica, classe de pressão PN10, d=300x250MM, fornecimento","Un",2]
[" 12.23 "," 012 ","Próprio","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 300 PN10","pç",1]
[" 12.24 "," 013 ","Próprio","CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 250 PN10","pç",2]
[" 12.25 "," 014 ","Próprio","REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 250 PN10","pç",2]
[]
[{"$nulls":5},"Total sem BDI"]
[{"$nulls":5},"Total do BDI"]
[{"$nulls":5},"Total Geral"]
[]
["_______________________________________________________________\nRESPONSÁVEL TÉCNICO/LICITANTE"]