Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

**RELAÇÃO DOS ENSAIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fundação - Pontes** | | |
| **Ensaio** | **Frequência** | **Norma** |
| Sondagem a Percussão (SPT) | Mínimo 3 furos, distantes entre si no  máximo 100m | ABNT NBR 8036/1983 - Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios - Procedimento  ABNT NBR 6484:2020 Solo — Sondagem de simples reconhecimento com SPT — Método de ensaio |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concreto - Pontes** | | |
| **Ensaio** | **Frequência** | **Norma** |
| Determinação da resistência característica à compressão | 1 a cada betonada | ABNT NBR 9781/2013: Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio |
| Determinação da consistência | 1 a cada betonada | ABNT NBR 16.889/2020: Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone |